**GOVERNO DO ESTADO DE XXXX**

**ORGÃO FISCALIZADOR: XXXXXXXXXXXXXXX**

**RESULTADO DA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS – ANO XXXX**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barragem** | **Empreendedor** | **Data da Vistoria** | **Equipe de Vistoria** | **Principais Anomalias Detectadas** | **Recomendações e**  **Encaminhamentos** |
| Água Limpa | Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) | 13/03/2018 | João – Engenheiro  José – Engenheiro | 1. Vegetação de grande porte ao longo do talude de jusante; 2. Sistema de drenagem superficial danificado e entupido com sedimento proveniente do talude e da crista da barragem; 3. Processo erosivo avançado no talude de jusante. | Recomendações:   1. Proceder à limpeza da vegetação ao longo de toda a barragem e do sistema de drenagem superficial. 2. Manter o nível da barragem abaixo da cota mais baixa (cota inicial) da erosão observada.   Providências:   1. Encaminhamento de Ofício com as recomendações citadas, solicitando ainda: 2. Realização de uma Inspeção de Segurança Especial (ISE), para avaliar o comprometimento da estrutura devido ao processo erosivo detectado, e a necessidade de recuperar o sistema de drenagem superficial; 3. Encaminhamento do Relatório resultante da ISE; 4. Apresentação do planejamento da execução das intervenções a serem realizadas, de acordo com o resultado do ISE. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |